ROUTER0

Router>en

Router#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname cse

cse(config)#enable secret kamrul

cse(config)#line console 0

cse(config-line)#password kamrul

cse(config-line)#login

cse(config-line)#exit

cse(config)#line vty 0 4

cse(config-line)#password kamrul

cse(config-line)#login

cse(config-line)#exit

cse(config)#int s2/0

cse(config-if)#ip address 101.10.8.129 255.255.255.192

cse(config-if)#clock rate 64000

cse(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down

cse(config-if)#exit

cse(config)#int f0/0

cse(config-if)#ip address 101.10.8.65 255.255.255.192

cse(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R0 configure

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

cse(config-if)#exit

cse(config)#router rip

cse(config-router)#network 101.10.8.64

cse(config-router)#101.10.8.128

^

% Invalid input detected at '^' marker.

cse(config-router)#network 101.10.8.128

cse(config-router)#exit

cse(config)#

router01:

--- System Configuration Dialog ---

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>en

Router#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname eee

eee(config)#enable secret kamrul

eee(config)#line console 0

eee(config-line)#password kamrul

eee(config-line)#login

eee(config-line)#exit

eee(config)#line vty 0 4

eee(config-line)#password kamrul

eee(config-line)#login

eee(config-line)#exit

eee(config)#int s2/0

eee(config-if)#ip address 101.10.8.190 255.255.255.192

eee(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up

eee(config-if)#exi

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up t

eee(config)#int f0/0

eee(config-if)#ip address 101.10.8.193

% Incomplete command.

eee(config-if)#ip address 101.10.8.193 255.255.255.192

eee(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

eee(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

exit

eee(config)#router rip

eee(config-router)#network 101.10.8.128

eee(config-router)#network 101.10.8.192

eee(config-router)#exit

eee(config)#